		보도참고자료
		배포 일시	2012. 8. 20(월) 총 2매
담당 부서	수자원개발과	담 당 자	∙과장 안정훈, 서기관 박병언 ∙☎ (02)2110-8412, 8416
보 도 일 시		즉시 보도 가능합니다. (※‘11.10.24, '12.3.13,‘12.8.9 보도참고자료 기 배포)

평화의댐 치수능력증대사업은 국민의 안전을 위해 반드시 필요

□ 평화의댐은 유역에 발생하는 집중호우뿐 아니라, 이로 인해 상류에 위치한 北 임남댐의 월류 및 붕괴에 대비한 홍수조절 전용 댐임

ㅇ 北 임남댐은 수력발전용 댐으로 발전 효율을 높이기 위해(高 낙차) 댐 수위를 높여 운영하고 있는 것으로 보이고,

ㅇ 집중호우시 홍수량 방류능력 부족 등으로 댐 월류가 될 경우, 사력댐으로 건설되어 댐 월류시 붕괴가 예상됨

* 북한 임남댐 저수용량 26.2억톤(’02년 추정), 평화의댐 저수용량 26.3억톤

□ 또한, 임남댐은 ‘86년 착공 이후 3차례에 걸쳐 가물막이댐 유실(’93～‘94)이 발생한 바 있고, 공사 진행이 정상적이지 않았으며 ‘99년 이후 급속 축조됨

ㅇ 이에 따라, ’02년에는 댐체 보수를 위해 갑작스런 방류(초당 273㎥, 총 3.4억㎥)를 시행하는 등 구조적인 안전문제도 제기되어 옴

□ 따라서, 평화의댐은 태풍 “루사(‘02)”와 같이 극한강우시 비상상황에 대비하여 하류지역의 인명과 재산 보호를 위해 반드시 필요하며,

* ’02년 태풍 “루사(870㎜, 24시간 기준)”로 극한강우 발생시 강릉 동막댐, 장현댐 등 관계용수댐 붕괴

** 평화의댐 유역 200년 빈도 강우량 395㎜, 극한강우(PMP) 560㎜(24시간 기준)

ㅇ ‘11.7월 우리나라 중부지방 집중호우(433.2㎜, 24시간), ’12.7월 일본 구마모토현 극한강우(약 500㎜, 12시간) 등 최근의 강우강도 증가 추세 감안시 안전 강화를 위한 보강이 반드시 필요

□ 평화의댐 저수용량은 北 임남댐 붕괴 등의 비상상황시 대규모 피해발생을 예방하기 위해 산정된 것으로 현재 댐 저수용량이 많이 남기 때문에 안전하다는 주장은 맞지 않으며,

ㅇ 평화의댐도 타 댐과 같이 극한강우(PMP)를 고려한 댐 안전성 확보 및 하류지역 보호를 위한 치수능력증대사업* 추진중

* 총 24개 대상 댐 중에서 소양강댐 등 12개 댐은 완료되었으며, 평화의댐․대청댐 등 7개댐은 설계․공사중이고 나머지 5개댐은 장래 착수 예정

< 보도내용 8.20(월) 서울경제 6면) >

ㅇ 평화의댐 저수용량 90% 남는데 보강공사가 웬말

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 국토해양부 수자원개발과 박병언 서기관(☎ 02-2110-8416)에게 연락주시기 바랍니다.